Abilitazione automatica della stampa fronte-retro/duplex (se installato)
Per contribuire a ridurre il consumo di carta, ove possibile la funzione duplex è stata auto-abilitata. È consigliabile mantenere questa impostazione per ridurre in ogni momento l’impatto ambientale della periferica.

Consumo di energia e tempi di attivazione
Il consumo energetico di una periferica dipende da come quest’ultima viene utilizzata. Questa periferica è stata sviluppata per supportare l’utente nella gestione e nella riduzione del consumo di energia e dei costi. Dopo l’ultima stampa, la periferica passa a Ready Mode (modalità pronta). Se necessario, la stampa può proseguire immediatamente. Qualora la periferica non venga utilizzata per il periodo di tempo impostato, passa alla modalità Power Save Mode (modalità di risparmio energetico). Il tempo di attivazione per una nuova stampa è leggermente più lungo rispetto alla modalità Ready Mode. Fare riferimento al Manuale d’uso per informazioni su come sovrascrivere le impostazioni predefinite. È consigliabile mantenere le impostazione di default per garantire il massimo risparmio energetico. Tutte le periferiche approvate da ENERGY STAR®, un programma indipendente con supporto governativo, devono soddisfarne i severi requisiti di efficienza energetica.

Tipi di carta
Questa periferica è in grado di stampare sia su carta riciclata, sia vergine (approvata con un sistema di gestione ambientale), purché siano conformi allo standard europeo EN12281 o standard di qualità simili. È possibile utilizzare anche supporti fino a 64 g/m2, che contengono un numero minore di materiali grezzi.