両面印刷設定の有効化
紙の消費を抑えるため、可能であれば両面印刷設定が自動で有効になります。装置が環境に与える影響を抑えるため、この設定を維持することをお勧めします。

エネルギー消費と印刷開始までの時間
装置のエネルギー消費は使用方法に依ります。この装置はエネルギー消費とコストを抑えるように設計されています。印刷完了後、装置は待機モードに移行します。待機モードからなら印刷は必要に応じてただちに再開できます。もし、設定した時間使われないと、省電力モードに移行します。再び印刷可能となるまでの時間は、待機モードからの時間よりわずかに長くなります。設定を変更するにはユーザーズマニュアルを参照してください。最大の省エネ効果を得るため、このデフォルト設定を維持することをお勧めします。ENERGY STAR® を取得したすべての装置は、個々の政府機関が支持するプログラムであるENERGY STARに定められた厳格なエネルギー効率要求に適合しています。

印刷紙について
本装置は、欧州規格 EN12281または類似の品質基準に適合した(環境管理プログラムで認められた)再生紙と非再生紙のどちらでも印刷できます。より少ない原料で作られた64gsmの紙でも印刷できます。

ENERGY STARは米国環境保護庁の登録商標です。